* C:\Users\osuescuneli\Desktop\source\src\modelo_transitorio.asc
* Generated by LTspice 24.1.5 for Windows.
V1 N001 0 {V}
S1 N001 condensador cont1 0 SW
V2 cont1 0 PULSE(0 10 0 1n 1n {toff_sw} {tsim})
C1 condensador 0 {C}
M1 V2 cont2 0 0 IRFZ44N
V3 cont2 0 PULSE(0 15 {ton_mos} 1n 1n {delta} {tsim})
L1 V1 V2 {L}
R1 condensador V1 {R}
B1 0 Energia I = (V(V1)-V(V2))*I(L1)
C2 Energia 0 1
R2 Energia 0 100G
.model NMOS NMOS
.model PMOS PMOS
.lib C:\Users\osuescuneli\AppData\Local\LTspice\lib\cmp\standard.mos
.tran 0 {tsim} 0 uic
.Model SW SW(Ron=1m Roff=100Meg Vt = 5)
.param tsim 100m
.param toff_sw 1m
.param ton_mos 1.5m
.param R 1.942
.param C 1m
.param L 11u
.param V 150
.param delta tsim-ton_mos
.backanno
.end
