Version 4.1
SHEET 1 1192 852
WIRE 480 -176 432 -176
WIRE 544 -176 480 -176
WIRE 624 -176 544 -176
WIRE 544 -160 544 -176
WIRE 432 -144 432 -176
WIRE 624 -144 624 -176
WIRE 432 -64 432 -80
WIRE 544 -64 544 -80
WIRE 544 -64 432 -64
WIRE 624 -64 624 -80
WIRE 624 -64 544 -64
WIRE 432 -32 432 -64
WIRE -96 48 -256 48
WIRE 0 48 -96 48
WIRE 256 48 0 48
WIRE -256 80 -256 48
WIRE 256 80 256 48
WIRE 0 112 0 48
WIRE 256 176 256 160
WIRE 256 192 256 176
WIRE 0 208 0 176
WIRE -256 240 -256 160
WIRE 256 304 256 272
WIRE 256 320 256 304
WIRE -256 336 -256 320
FLAG 432 192 0
FLAG 432 112 cont1
FLAG -208 96 cont1
FLAG -208 144 0
FLAG 256 416 0
FLAG 208 400 cont2
FLAG 432 400 0
FLAG 432 320 cont2
FLAG -256 336 0
FLAG 0 208 0
FLAG 256 176 V1
FLAG 256 304 V2
FLAG 432 -32 0
FLAG 480 -176 Energia
FLAG -96 48 condensador
SYMBOL voltage -256 224 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value {V}
SYMBOL sw -256 176 R180
SYMATTR InstName S1
SYMBOL voltage 432 96 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 37 35 Left 2
WINDOW 3 35 70 Left 2
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value PULSE(0 10 0 1n 1n {toff_sw} {tsim})
SYMBOL cap -16 112 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value {C}
SYMBOL nmos 208 320 R0
SYMATTR InstName M1
SYMATTR Value IRFZ44N
SYMBOL voltage 432 304 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 0 0 Left 0
WINDOW 0 39 33 Left 2
WINDOW 3 39 73 Left 2
SYMATTR InstName V3
SYMATTR Value PULSE(0 15 {ton_mos} 1n 1n {delta} {tsim})
SYMBOL ind 240 176 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value {L}
SYMBOL res 240 64 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value {R}
SYMBOL ltspice-lib\\sym\\bi 432 -64 R180
WINDOW 0 -54 81 Left 2
WINDOW 3 11 85 Left 2
SYMATTR InstName B1
SYMATTR Value I = (V(V1)-V(V2))*I(L1)
SYMBOL cap 608 -144 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 1
SYMBOL res 528 -176 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100G
TEXT -320 -16 Left 2 !.tran 0 {tsim} 0 uic
TEXT -320 -48 Left 2 !.Model SW SW(Ron=1m Roff=100Meg Vt = 5)
TEXT -320 -176 Left 2 !.param tsim 100m
TEXT -320 -144 Left 2 !.param toff_sw 1m
TEXT -320 -112 Left 2 !.param ton_mos 1.5m
TEXT -320 472 Left 2 !.param R 1.942
TEXT -320 408 Left 2 !.param C 1m
TEXT -320 440 Left 2 !.param L 11u
TEXT -320 504 Left 2 !.param V 150
TEXT -320 -80 Left 2 !.param delta tsim-ton_mos
